**Návod – ovladač pro RGB/RGBW R8-1**

Citlivá dotyková plocha.

Každé dálkové ovládání může být spárováno s jedním nebo více přijímači.

Potvrzení stisku potvrzuje vestavná LED kontrolka červeně.



● Pracovní napětí: 3VDC(CR2032)

● Vstupní signál: RF 2.4GHz

● Dosah signálu: 30m

● Krytí: IP20

● Pracovní teplota: -30℃~55℃



**On/Off:** Zapne/vypne

**Nastavení barev:** Dotykem nastaví statickou barvu.

**Módy:** Krátkým stiskem nastaví další dynamický mód, dlouhým stiskem 2s dojde ke změně všech módů.

**Rychlost/Saturace:** Pro dynamický mód nastaví rychlost, krátkým stiskem 10 stupňů, dlouhým stiskem 2s nastaví výchozí rychlost.

Pro statickou barvu nastaví saturaci (aktuální barvu začne pomalu mixovat s bílou barvou), krátkým stiskem dojde k nastavení 11 stupňů, dlouhým stiskem 1-6s mění kontinuálně 256 stupňů.

**Jas+/-:** Nastaví jas, krátkým stiskem dojde k nastavení 10 stupňů, dlouhým stiskem 1-6s mění kontinuálně 256 stupňů jasu.

**R G B:** Krátkým stiskem nastaví konkrétní barvu, dlouhým stiskem 1-6s nastaví jas konkrétní barvy kontinuálně k dosažení milionů barev, lze tak nastavit jas každé barvy a zvolit si libovolnou barvu.

**W+/-:** Pro RGB svítidla, krátkým stiskem zapne/vypne bílou (mix RGB), dlouhým stiskem 1-6s nastaví saturaci kontinuálně, konkrétně mixuje aktuální barvu s bílou.  
Pro RGBW svítidla, krátkým stiskem zapne/vypne bílou, dlouhým stiskem 1-6s nastaví jas bílé kontinuálně.

**Scéna:** Krátkým stiskem vyvolá scénu, dlouhým stiskem 2s uloží aktuální barvu mezi scény, indikační LED dlouze zasvítí, pokud se barva uloží.  
  
● Chcete-li prodloužit životnost baterie, nedotýkejte se ani nepoužívejte tlačítka po dobu 20 vteřin. Po této době vstoupí ovladač do režimu spánku, stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí režimu spánku.

**Funkce párování ovladače a přijímače**

**Pomocí tlačítka Match**

Párování:

Krátce zmáčkněte tlačítko Match a hned na to tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Zmáčkněte a držte tlačítko Match po dobu 5 vteřin a smažou se veškerá spárovaná zařízení.

Přijímač zabliká 5x, vše je odpárováno.

**Pomocí přerušení napájení**

Párování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 3x po sobě tlačítko on/off na ovladači.

Odpárování:

Vypněte přijímač z napájení a znovu ho připojte. Ihned zmáčkněte 5x po sobě tlačítko on/off na ovladač.  
Přijímač zabliká 5x, všechny ovladače jsou odpárovány.

1. Před zahájením instalace si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

2. Při instalaci baterie dbejte na správnou polaritu baterie.

      Pokud nebyl ovladač dlouhou dobu používán, vyjměte baterii, zkontrolujte a opět ji vložte.

      Pokud se vzdálenost a citlivost ovladače snižuje, vyměňte baterii.

3. Pokud přijímač nereaguje na pokyny ovladače, zkuste je znovu spárovat.

4. Chraňte ovladač před pádem.

